**Příloha č. 1 Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Projekční tabule 2021 – ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o.** |
| Zadavatel: | Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizaceŘehořova 1020/3618 00, BrnoIČ: 49466135 |
| Tato část zadávací dokumentace obsahuje definici technických parametrů jednotlivých systémů a přístrojů, které budou dodány v rámci splnění předmětu veřejné zakázky a uzavřené Kupní smlouvy.Veškerá technická zařízení – přístroje – musí splňovat veškeré parametry (minimální či exaktně stanovené hodnoty) stanovené zadavatelem.Nesplnění minimálních či exaktně zadavatelem stanovených technických parametrů bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. |

**Obecný popis**

Dodávka bude obsahovat **5 ks** projekčních tabulí včetně plné montáže a instalace projektorů na adrese zadavatele. Demontáž a odvoz stávajících tabulí ve stejném počtu. Projekční tabule pro ZŠ budou rovněž dodány s příslušenstvím:

projektory vč. držáků, ozvučení, kabeláže, krycích lišt, rovněž dle podrobnější specifikace.

**Podrobná specifikace**

| **Název položky: Projekční tabule pro ZŠ** | **Název nabízeného zařízení:** |
| --- | --- |
| **Požadované specifikace:** | **Konfigurace nabízeného zařízení:** |
| **Tabule vč. držáku (ramena) na projektor** | rozměr 200x120cm, popisovatelná fixem, bílá, matná, projekční, keramický magnetický povrch, pylonový pojezd, hliníkový rám, odkládací lišta v délce 200 cm. | [Doplní uchazeč] |
| **Křídla tabule** | 2x 100x120 cm**,** bílá**,** oboustranně popisovatelná fixou, levé vnější křídlo (zadní strana) dělící linky 10 cm od sebe – malované, ne samolepící pásky | [Doplní uchazeč] |
| **Ozvučení** | aktivní repromin. 2x 40W, uchycení na zeď | [Doplní uchazeč] |  |
| **Projektor** |  | Interaktivní s dotykem prstu | [Doplní uchazeč] |
| **Rozlišení** |  | 1920x1080 Full HD | [Doplní uchazeč] |
| **Formát** |  | 16:9, min úhlopříčka 220 cm | [Doplní uchazeč] |
| **Svítivost** |  | min**.** 3800 lm | [Doplní uchazeč] |
| **Technologie** |  | DLP | [Doplní uchazeč] |
| **Projekční plocha** |  | ultrakrátká  | [Doplní uchazeč] |
| **Lampa** |  | min. životnost 8000 hod. | [Doplní uchazeč] |
| **Kontrast** | min. 10 000 | [Doplní uchazeč] |
| **Kabeláž, krycí lišty**  | Hdmi, AV kabeláž, 230V, kompletní sada kabeláže 15m vč. přípojného místa, krycí lišty | [Doplní uchazeč] |
| **Druh zboží** |  | Pouze nové | [Doplní uchazeč] |
| **Další:** Záruční doba min. 36 měsíců, veškeré zboží bude namontováno v učebnách, kabeláž vedená v krycích lištách, projektor bude přesně vycentrován na středový formát tabule  |
|  |
| **Limitní cena za 5 ks projekčních tabulí vč. příslušenství celkem 300 000,- Kč bez DPH** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekční tabule vč. specifického vybavení a služeb****Název (označení)** | **Počet ks** | **Cena za 1 ks bez DPH** | **DPH za 1 ks** | **Cena za 1 ks včetně DPH** | **Cena celkem bez DPH** | **DPH celkem** | **Cena celkem včetně DPH** |
| [Doplní uchazeč] | **5** | [Doplní uchazeč] | [Doplní uchazeč] | [Doplní uchazeč] | [Doplní uchazeč] | [Doplní uchazeč] | [Doplní uchazeč] |